Intel® Ağ Bağdaştırıcıları Hızlı Kuruluş Kılavuzu

# Intel® PRO Ağ Bağdaştırıcısını Kurma

Revizyon 04/2004

## Intel PCI, PCI-X ya da PCI-Express* Bağdaştırıcısını Takma

1. Bilgisayarı kapatıp elektrik kablosunu prizden çekin.

2. Bilgisayarın kapağını ve bağdaştırıcınıza uyan yuvanın yuva kapağını çıkartın.

3. PCI Express bağdaştırıcıları için: Bağdaştırıcının kenar bağlayıcısını PCI Express yuvasına oturtun ve kasaya sabitleyin.
   PCI ve PCI-X bağdaştırıcıları için: Bağdaştırıcının kenar bağlayıcısına bastırarak PCI yuvasına sıkıca oturmasını sağlayın. Bağdaştırıcıyı kasaya sabitleyin.

4. Bilgisayarın kapağını tekrar takın. Elektrik fişini tekrar bağlayın.

## Ağ Kablosunu Takma

Intel® PRO/100 ve PRO/1000 bakır bağdaştırıcıları: Bağdaştırıcıya 10 Mb/sn ağlara özgü Kategori 3, 4 ya da 5 Bükümlü Çift Ethernet (TPE) ağ kablosu ya da kabloları takın. 100 veya 1000 Mb/sn ağlar ve diğer sabit ağlar için Kategori 5 (4 çift) kablosu kullanın.
SC bağlayıcılı Intel® PRO/1000 fiber bağdaştırıcıları: Fiber optik bağlayıcı kapağını çıkartın ve saklayın. Bağdaştırıcı üzerindeki TX/RX bağlantı noktalarına 1000Base-SX dupleks tipte SC fiber optik bağlayıcı takın.
LC bağlayıcılı Intel® PRO/1000 fiber bağdaştırıcıları: Fiber optik bağlayıcı kapağını çıkartın ve saklayın. Bağdaştırıcıya bağdaştırıcı türüne uygun (1000BASE-SX veya 1000BASE-LX) kablolu bir LC bağlayıcısı takın. Bağdaştırıcının uzunluk sınırlamaları da dahil olmak üzere optik spesifikasyonuna uyuyorsa, diğer bağlayıcı türlerine (örneğin SC) dönüştürme kabloları da kullanılabilir.
Bilgisayarınızı başlatıp aşağıdaki sürücü yükleme yönergelerini izleyin.

## Sürücüleri ve Uzantıları Yükleme

Not: Intel PRO/1000 Server Adapter'lar Windows* 95, Windows 98* ve Windows Me* bilgisayarları ile çalışmaz.

### Windows İşletim Sistemleri (Windows NT* 4.0 dışındakiler)

Sürücüleri yüklemek için işletim sistemi üzerinde yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Bağdaştırıcı algılanır ve Windows tarafından Windows'ta yerleşik olarak bulunan bir sürücü yüklenir veya Yeni Donanım Bulundu sihirbazı başlatılır.

2. Sihirbaz başlarsa, bu paketteki CD'de bulunan sürücüyü yüklemek için bilgi istemlerini izleyin.

3. Windows'ta yerleşik olarak bulunan bir sürücü yüklenirse (sihirbaz başlamazsa), sürücüyü güncelleştirmek için Intel CD'sini takın, otomatik olarak görüntülenen Intel PRO Network Connections (Intel PRO Ağ Bağlantıları) penceresinde Install Drivers (Sürücüleri Yükle) düğmesini tıklatın.

4. Install Options (Yükleme Seçenekleri) iletişim kutusu görüntülendiğinde, ekip veya VLAN kurulumu yapmanız gerekiyorsa Advanced Network Services (Gelişmiş Ağ Hizmetleri) seçeneğini belirleyin.

### Windows NT 4.0

Not: Intel PROSet yardımcı yazılımı bağdaştırıcı sürücüsünün kuruluşu sırasında otomatik olarak kurulur.

1. Windows NT 4.0 bilgisayarını başlatın, Control Panel'daki (Denetim Masası) Network (Ağ) simgesini çift tıklatın, Adapters (Bağdaştırıcılar) sekmesini ve Add (Ekle) düğmesini tıklatın.

2. Bağdaştırıcı listesi görüntülendiğinde listeden bir bağdaştırıcı seçmek yerine bağdaştırıcınızla birlikte verilen CD'yi takın ya da diğer ortamı seçin ve Have Disk (Disketi Var) düğmesini tıklatın.

3. CD'yi otomatik çalıştırma ekranı görüntülenirse ekranı kapatın.

4. Yolu belirtin, OK (Tamam) düğmesini tıklatın ve kuruluşa devam edin. İşlem tamamlandıktan sonra yeni Intel bağdaştırıcısı Network Adapters (Ağ Bağdaştırıcıları) listesinde görüntülenir.

5. İşlemi sona erdirmek için Close (Kapat) düğmesini tıklatın.

6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

### Linux*

Bu sürücü için ikili RPM* paketi oluşturmak üzere 'rpmbuild -tb <dosya_adı.tar.gz>' komutunu çalıştırın. <Dosya_adı.tar.gz> değerinin yerine sürücünün dosya adını yazın.

NOTLAR: Paketin düzgün çalışması için, çalışmakta olan çekirdeğin sürümü ve yapılandırması, yüklü çekirdek kaynaklarınınkiyle EŞLEŞMELİDİR. Çekirdeği yeniden derlediyseniz, sistemi şimdi yeniden başlatın.

RPM işlevi yalnızca Red Hat dağıtımlarında sınanmıştır.

Intel PRO/100 bağdaştırıcılarında sürücü adı olarak e100 yazın.

1. Ana sürücü tar dosyasını istediğiniz bir dizine taşıyın. Örneğin '/home/kullanc/e1000' ya da '/usr/local/src/e1000'.

2. Sıkıştırılmış arşiv dosyasını açın (burada <x.x.x>, sürücü tar dosyasının sürüm numarasıdır):

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Sürücünün src dizinine geçin (burada <x.x.x>, sürücü tar dosyasının sürüm numarasıdır):

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Sürücü modülünü derleyin:

   > make install

   İkili dosya aşağıdaki konuma yüklenecektir:

   > /lib/modules/<çekirdek_sürümü>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Yukarıda belirtilen yükleme konumları, varsayılan konumlardır. Bu değerler, bazı Linux dağıtımları için doğru olmayabilir. Daha fazla bilgi için ldistrib.htm dosyasına bakın.

5. Modülü yükleyin:

   > insmod e1000 <parametre>=<değer>

6. Aşağıdaki komutu girerek arabirime bir IP adresi atayın (burada <x>, arabirim numarasıdır):

   > ifconfig eth<x> <IP_adresi>

7. Arabirimin çalıştığını doğrulayın. Aşağıdaki komutu girin (burada <IP_adresi>, sınanan arabirimle aynı alt ağda yer alan başka bir makinenin IP adresidir):

   > ping <IP_adresi>

### Diğer İşletim Sistemleri

Başka sürücüler yüklemek için, bağdaştırıcının CD'sindeki User's Guide (Kullanıcı Kılavuzu) belgesine bakın ya da müşteri hizmetleri web sitesini ziyaret edin: http://support.intel.com.

*Yasal Bilgiler