Intel(R) 網路介面卡快速安裝指南

# Intel(R) PRO 網路介面卡安裝

修訂版次 2005 年 5 月

## 安裝 Intel PCI、PCI-X、或 PCI Express* 介面卡

1. 關掉電腦並拔下電源線。
2. 移除電腦蓋，並從符合介面卡的插槽移除介面卡插槽鐵片。
3. 穩固地將介面卡邊緣接頭放入 PCI 插槽，直到完全插入為止。將支架固定到底座。
4. 將電腦外殼裝回原位。插入電源線。

注意：有些 Intel PRO/1000 伺服器與桌上型電腦介面卡會利用 PCI Express 匯流排。您可以在無損害的情形下利用比您介面卡接頭還要長的插槽，但請勿嘗試安裝在比 PCI Express 接頭還短的插槽中。

## 接上網路纜線

Intel(R) PRO/100 和 PRO/1000 銅式介面卡：在 10 Mbp 的網路中使用類別 3、4 或 5 的 "雙絞乙太 (TPE) 網路纜線"，並將網路纜線或纜線連接到介面卡。在 100 或 1000 Mbps 網路和任何家用網路使用 "類別 5"纜線 (4 對)。

含 SC 接頭的 Intel(R) PRO/1000 纖維介面卡：移除並保留光纖接頭護蓋。將以 1000 為基礎的 SX 雙用類型 SC 光纖接頭插入配接卡框架上的 TX/RX 連接埠內。

含 LC 接頭的 Intel(R) PRO/1000 纖維介面卡：移除並保留光纖接頭護蓋。將適用於您的配接卡類型的正確纜線的 LC 接頭插入配接卡（1000BASE-SX 或 1000BASE-LX)。如果纜線的規格與配接卡相符 (包括長度規格)，則可考慮將纜線換成其它接頭類型 (例如 SC)。

啟動電腦並遵照以下的驅動程式安裝說明執行。

## 安裝驅動程式

| 注意： Intel PRO/1000 伺服器介面卡無法在 Microsoft* Windows* 98 的電腦中操作。

### Windows 作業系統

請注意，您一定要有作業系統的管理權限才能安裝驅動程式。

1. 偵測到介面卡，Windows 會安裝 Windows 的常駐驅動程式或啟動「尋找新增硬體」精靈。
2. 如果「尋找新增硬體」精靈啟動時，請按「取消」按鈕。
3. 插入 Intel CD。Intel PRO Network Connections 自動執行程式會自動啟動。按一下「安裝驅動程式」按鈕。

### Linux*

要建立這個驅動程式的二進位 RPM* 封包，請執行 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'。用驅動程式的特定檔案名稱取代 <filename.tar.gz>。

注意：

- 要使建立適當作業，目前執行的核心與安裝的核心來源版本及組態一定要“相符”。如果您剛重新編譯核心，請馬上重新啟動系統。

- RPM 的功能性僅在 Red Hat 傳遞版本中測試過。

- 若是 Intel PRO/100 介面卡，請使用 e100 為驅動程式名稱。

1. 將基礎驅動程式 tar 檔案移到您選擇的目錄中。例如，使用 '/home/username/e1000' 或 '/usr/local/src/e1000'。
2. 解 tar/解壓縮該記錄檔，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 檔案的版本號碼：

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. 變更為驅動程式 src 目錄，此處的 <x.x.x> 是驅動程式 tar 的版本號碼：

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. 編譯驅動程式模組：

   > make install

   此二進位檔案將被安裝為：

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   上列的安裝位置是預設的位置。那些位置對某些特定的 Linux 傳遞版本來說可能不正確。若需更多資訊，請到 ldistrib.htm。
5. 安裝模組：

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. 輸入以下的項目來為介面卡指派 IP 位址，此處的 <x> 是介面編號：

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. 確認介面可以適當作業。輸入以下的項目，此處的 <IP_address> 是介面被測試時，相同子遮罩上另外一部電腦的 IP 位址：

   > ping <IP_address>

### 其它作業系統

要安裝其它驅動程式，請在介面卡 CD 光碟片上或參閱《使用者指南》或是，蒞臨 Intel 的客戶支援網站：http://support.intel.com/support/tw/.

*法律資訊