Intel® Network Adapters Hurtig installationguide

# Installation af Intel® PRO netværksadapter

Revision 05/2005

## Installer Intel PCI, PCI-X eller PCI-Express*-adapter

1. Sluk computeren, og fjern netledningen.
2. Fjern computerdækslet og adapterslotdækslet fra den slot, der matcher din adapter.
3. Læg adapterkantkonnektoren fast i PCI-slotten, til den er fuldt ud indsat. Fastgør bøjlen til chassiset.
4. Sæt atter dækslet på computeren. Isæt netledningen.

BEMÆRK: Nogle Intel PRO/1000-server- og desktopadaptere bruger PCI Express-bussen. Du kan benytte en slot, der er længere end din adapters konnektor uden problemer, men prøv ikke på at installere i en slot, der er kortere end PCI Express-konnektoren.

## Tilslutning af netværkskabel

Intel® PRO/100 og PRO/1000-kobberadaptere Tilslut netværkskablet eller -kablerne til adapteren vha. enten kategori 3, 4 eller 5 TPE (Twisted Pair Ethernet) netværkskabel til 10 Mbps-netværk. Anvend kategori 5 (4-par) kabel til 100 eller 1000 Mbps-netværk samt til eventuelle faste netværk.

Intel® PRO/1000 fiberadaptere med SC-konnektor: Aftag og gem dækslet til fiberoptikstikket. Isæt et 1000Base-SX duplex SC fiberoptisk stik i TX/RX-portene adapterbeslaget.

Intel® PRO/1000 fiberadaptere med LC-konnektor: Aftag og gem dækslet til fiberoptikstikket. Isæt et LC-stik i adapteren med det korrekte kabel til din adaptertype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre stiktyper (f.eks. SC) kan anvendes, hvis kablet stemmer overens med adapterens optiske specifikationer, herunder længdebegrænsninger.

Start computeren og følg nedenstående instruktioner for installation af driveren.

## Installer driverne

| BEMÆRK: Intel PRO/1000 Server-adaptere fungerer ikke med Windows 98/98/Me-computere.

### Windows-operativsystemer

Bemærk, at du skal have administratorrettigheder til operativsystemet for at installere driverne.

1. Adapteren fandt og Windows enten installerer en Windows-resident driver eller starter guiden Ny hardware fundet.
2. Hvis guiden Ny hardware fundet starter, skal du trykke på knappen Annuller.
3. Indsæt Intel-cd'en. Det automatiske startprogram Intel PRO Network Connections starter. Klik på knappen Installer drivere.

### Linux*

For at bygge en binær RPM*-pakke af denne driver skal du køre 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Erstat <filename.tar.gz> med det specifikke filnavn for driveren.

BEMÆRKNINGER:

- For at udgaven fungerer korrekt SKAL den aktuelt kørende kerne matche versionen og konfigurationen af de installerede kernelkilder. Hvis du lige har genkompileret kernen, skal du genstarte systemet nu.

- RPM-funktionalitet er kun testet i Red Hat-distributioner.

- For Intel PRO/100-adaptere skal du bruge e100 som drivernavn.

1. Flyt basisdriver tar-filen til det ønskede bibliotek. Brug f.eks. '/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.
2. Untar/unzip arkivet, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driver-tar-filen:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Ret driveren til driverens src-biblioteket, hvor <x.x.x> er versionsnummeret for driver-tar'en:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompiler drivermodulet:

   > make install

   Den binære installeres som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Installationslokationer nedenfor er standardlokationer. De er måske ikke korrekte for visse Linux-distributioner. Yderligere oplysninger findes på ldistrib.htm.
5. Installer modulet:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til interfacet ved at angive følgende, hvor <x> er interfacenummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verificér, at interfacet fungerer. Angiv følgende, hvor <IP_address> er IP-adressen for en anden computer på samme undernet som det interface, der testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Der findes oplysninger om installation af andre drivere i Brugervejledningen på adapter-cd’en eller gå til kundesupport-webstedet: http://support.intel.com.

*Juridiske oplysninger