Installeringsveiledning for Intel® nettverkskort

# Installere Intel® PRO-nettverkskort

Revisjon 04/2004

## Installere Intel PCI-, PCI-X- eller PCI-Express*-kort

1. Slå av datamaskinen og trekk ut strømledningen.
2. Fjern datamaskindekselet og kortspordekselet fra sporet som passer til kortet du bruker.
3. For PCI Express-kort: Sett inn kortkontakten i PCI Express-sporet og sikre konsollen til chassiset.
   For PCI- og PCI-X-kort: Plasser kortkontakten bestemt i PCI-sporet til det er helt innsatt. Sikre konsollen til chassiset.
4. Sett dekselet på datamaskinen igjen. Plugg inn strømledningen.

## Koble til nettverkskabelen

Intel® PRO/100- og PRO/1000-kobberkort: Koble nettverkskabelen eller -kablene til kortet med TPE-nettverkskabel (Twisted Pair Ethernet) kategori 3, 4 eller 5 for 10 Mbps-nettverk. Bruk kategori 5-kabel (4 par) for 100- eller 1000 Mbps-nettverk og for nettverk i boliger.

Intel® PRO/1000-fiberkort med SC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en fiberoptisk SC-kontakt av typen 1000Base-SX dupleks i TX/RX-portene på kortkonsollen.

Intel® PRO/1000-fiberkort med LC-kontakt: Ta av dekselet for den fiberoptiske kontakten og ta vare på det. Sett inn en LC-kontakt i kortet, med riktig kabling for din korttype (1000BASE-SX eller 1000BASE-LX). Konverteringskabler til andre kontakttyper (for eksempel SC) kan brukes hvis kablingen svarer til de optiske spesifikasjonene for kortet, inkludert lengdebegrensninger.

Start datamaskinen og følg anvisningene for driverinstallering nedenfor.

## Installere driverne

Obs! Intel PRO/1000 Server-kort opererer ikke med Windows* 95-, Windows 98* -og Windows Me*-datamaskiner.

### Windows-operativsystemer (bortsett fra Windows NT* 4.0)

Legg merke til at du må ha administratorrettigheter til operativsystemet for å installere driverne.

1. Veiviseren er oppdaget, og Windows installerer enten en Windows-resident driver eller starter veiviseren Funnet ny maskinvare.
2. Hvis veiviseren starter, skal du følge ledetekstene for å installere driveren fra CDen i denne pakken.
3. Når driveren er installert, eller hvis veiviseren ikke starter, skal du sette inn Intel-CDen og klikke knappen Installer drivere når autokjørvinduet Intel PRO Network Connections vises for å sikre at du har installert de nyeste driverene.

### Windows NT* 4.0

Merk: Programvaren for Intel PROSet-verktøyet installeres automatisk under installeringen av driveren.

1. Start Windows NT 4.0, dobbeltklikk ikonet Nettverk i kontrollpanelet, velg kategorien Kort og klikk Legg til.
2. Når du ser en liste over kort, setter du inn CD-ROM-en som fulgte med kortet, eller peker på det andre mediet, og klikker Har diskett i stedet for å velge et kort i listen.
3. Hvis det kommer frem et Autorun-vindu, lukker du det og fortsetter.
4. Angi banen, klikk OK og fortsett installeringen. Når installeringen er ferdig, kommer det nye Intel-kortet frem i listen Nettverkskort.
5. Klikk Lukk for å fullføre.
6. Start datamaskinen på nytt.

### Linux*

For å bygge en binær RPM*-pakke av denne driveren, skal du kjøre run 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Erstatt <filename.tar.gz> med det spesifikke filnavnet til driveren.

Merknader: For at det hele skal virke ordentlig, MÅ de aktuelle kjernefilene matche versjonen og konfigurasjonen til de installerte kjernefilene. Hvis du nettop har rekompilert kjernefilene, må du starte systemet opp på nytt nå.

RPM-funksjonalitet er kun testet i Red Hat-distribusjoner.

For Intel PRO/100-kort skal du bruke e100 som drivernavn.

1. Flytt målfilen for basisdriveren til mappen du har valgt. For eksempel skal du bruke'/home/username/e1000' eller '/usr/local/src/e1000'.
2. Untar/unzip arkivet der <x.x.x> er versjonsnummeret for driverbasisfilen:

   > tar zxf ixgb-<x.x.x>.tar.gz

3. Endre til driver src-katalog der <x.x.x> er versjonsnummeret for driverbasisen:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompilere drivermodulen:

   > gjør installasjon

   Det binære vil bli installert som:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Installasjonsplasseringene som er opplistet foran, er standardplasseringene. De kan hende ikke er riktige for visse Linux-distribusjoner. For å få mer informasjon skal du gå til ldistrib.htm.
5. Installer modulen:

   > insmod e1000 <parameter>=<value>

6. Tildel en IP-adresse til grensesnittet ved å sette inn følgende, der <x> er grensesnittnummeret:

   > ifconfig eth<x> <IP_address>

7. Verifiser at grensesnittet virker. Sett inn følgende, der <IP_address> er IP-adressen til en annen maskin på samme subnettet som det grensesnittet som testes:

   > ping <IP_address>

### Andre operativsystemer

Hvis du vil installere andre drivere, kan du se Brukerhåndboken på CD-ROM-en for kortet eller gå til webområdet for kundestøtte: http://support.intel.com.

*Juridisk informasjon