Schnellinstallationsanleitung für Intel® Netzwerkadapter

# Installation von Intel® PRO Netzwerkadaptern

Revision 05/2005

## Installation des Intel PCI, PCI-X oder PCI-Express* Adapters

1. Schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Computerabdeckung und die Blende des Adaptersteckplatzes, der für Ihren Adapter passt.
3. Drücken Sie die Kontaktseite des Adaptes fest in den Steckplatz hinein, bis sie vollständig eingerastet ist. Sichern Sie die Halteklammern am Gehäuse.
4. Bringen Sie die Computerabdeckung wieder an. Stecken Sie die Netzverbindung ein.

HINWEIS: Einige der Intel PRO/100 Server und Desktop-Adapter verwenden den PCI-Express-Bus. Sie können ohne negative Folgen einen Steckplatz benutzen, der länger ist als der Anschluss Ihrers Adapters; versuchen Sie jedoch nicht, den Adapter in einem Steckplatz zu installieren, der kürzer ist als der PCI-Express-Anschluss.

## Schließen Sie das Netzwerkkabel an

Intel® PRO/100 und PRO/1000 Kupferadapter: Verbinden Sie das oder die Netzwerkkabel mit dem Adapter. Verwenden Sie verdrillte Ethernet- (TPE) Netzwerkkabel der Kategorie 3, 4 oder 5 für Netzwerke mit 10 Mbit/s. Verwenden Sie ein Kategorie-5-Kabel (4 Leitungspaare) für 100/1000-Mbit/s-Netzwerke sowie für Netzwerke in Privathaushalten.

Intel® PRO/1000 Glasfaseradapter mit SC-Verbindung: Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Stecken Sie den Duplex-SC-Steckverbinder eines 1000 Base-SX-Glasfaserkabels in die TX/RX-Anschlüsse der Adapterklammer.

Intel® PRO/1000 Glasfaseradapter mit LC-Verbindung: Entfernen Sie die Abdeckung des Glasfaseranschlusses und bewahren Sie sie gut auf. Befestigen Sie am Adapter eine LC-Steckverbindung mit den korrekten Kabeln für Ihren Adaptertyp (1000BASE-SX oder 1000BASE-LX). Sie können Kabel anderer Verbindungstypen (wie SC) verwenden, wenn die Kabel den optischen Spezifikationen des Adapters, einschließlich der Längenbegrenzung, entsprechen.

Starten Sie den Computer und folgen Sie nachfolgenden Anweisungen zur Treiberinstallation.

## Treiber installieren

| HINWEIS: Intel PRO/1000 Server-Adapter funktionieren nicht auf Microsoft* Windows* 98 Computern.

### Windows-Betriebssysteme

Beachten Sie, dass Sie Administratorrechte für das Betriebssystem besitzen müssen, um Treiber installieren zu dürfen.

1. Der Adapter wird erkannt, und Windows installiert entweder einen in Windows residenten Treiber oder startet den Assistent für das Suchen neuer Hardware.
2. Klicken Sie bei Start des Assistenten für das Suchen neuer Hardware auf die Schaltfläche "Abbrechen".
3. Legen Sie die Intel CD ein. Das Programm Intel PRO Netzwerkverbindungen startet automatisch. Klicken Sie auf die Schaltfläche Treiber installieren.

### Linux*

Um ein binäres RPM*-Paket dieses Treibers zu erstellen, führen Sie 'rpmbuild -tb <dateiname.tar.gz>' aus. Ersetzen Sie <Dateiname.tar.gz> durch den spezifischen Dateinamen des Treibers.

HINWEISE:

- Damit der Build ordnungsgemäß funktioniert, MUSS der derzeit laufende Kern mit der Version und Konfiguration der installierten Kernquellen übereinstimmen. Wenn Sie den Kernel gerade neu kompiliert haben, führen Sie jetzt einen Systemneustart aus.

- Die RPM-Funktionalität wurde bisher nur in Red Hat-Verteilungen getestet.

- Verwenden Sie bei Intel PRO/100 Adaptern e100 als Treibernamen.

1. Verschieben Sie die Tar-Datei des Basistreibers in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Verwenden Sie beispielsweise "/home/username/e1000" oder "/usr/local/src/e1000".
2. Dekomprimieren Sie das Archiv, wobei <x.x.x> die Versionsnummer für die Treibertardatei ist:

   > tar zxf e1000-<x.x.x>.tar.gz

3. Wechseln Sie zum src-Verzeichnis des Treibers, wobei <x.x.x> die Versionsnummer für die Treibertar ist:

   > cd e1000-<x.x.x>/src/

4. Kompilieren Sie das Treibermodul:

   > make install

   Die Binärdatei wird installiert als:

   > /lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/e1000.o

   Die oben aufgeführten Installationsverzeichnisse sind die Standardverzeichnisse. Sie sind möglicherweise für bestimmte Linux-Verteilungen nicht richtig. Weitere Informationen finden Sie unter ldistrib.htm.
5. Installieren Sie das Modul:

   > insmod e1000 <Parameter>=<Wert>

6. Weisen Sie der Schnittstelle eine IP-Adresse zu, indem Sie Folgendes eingeben, wobei <x> die Schnittstellennummer ist:

   > ifconfig eth<x> <IP_Adresse>

7. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstelle funktioniert. Geben Sie Folgendes ein, wobei <IP_address> die IP-Adresse eines anderen Computers in dem Subnetz ist, in dem die Schnittstelle getestet wird:

   > ping <IP_Adresse>

### Andere Betriebssysteme

Informationen zur Installation anderer Treiber finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Adapter-CD oder Ihrer Kunden-Support-Website: http://support.intel.com.

*Rechtliche Hinweise